**PRESSUPOST VAUX SUR MER**

****

**CBANTP1 CISTELLA ANTIVANDÀL·LICA**

Cistella antivandàl· lica amb tauler americà.

Sortida de tauler 165 cm amb tub rodó de 100 mm.

Cèrcol massís i xarxa de cadena.

Pal amb dues peces.

Tota la cistella GALVANITZADA en calent. Reforçada a la base i a la unió dels 2 tubs.

 Fabricada segons la normativa UNE-EN 120:260

 *unitats: 2 preu/u: 942,00 Preu:* ***1.884,00 €*** *iva no inclòs*

**SOLERA DE FORMIGÓ - (Pista de bàsquet)**

Preparació del terreny per fer una solera de formigó HP175 llisa de 10 a 13 cm de gruix. Acabat amb regle.

Mides: 15 m x 10 m.

Maquinaria per fer el rebaix inclòs.

Materials i feina TOT inclòs.

 *unitats: 150 preu/u: 28,00 Preu:* ***4.200,00 €*** *iva no inclòs*

**R7479 CONJUNT STREET WORKOUT 9 PALS**

Estació esportiva de cal·listènia per realitzar múltiples exercicis i desenvolupar diferents capacitats

físiques com la flexibilitat, força, resistència muscular, equilibri i coordinació.

Aparells: Espatllera, barra vertical, anelles, escalador, ziga-zaga, braquiador, barra de ball, cristo i dominades i dues barres fixes per practicar Street Workout.

Materials:

* Barra d'acer galvanitzada i acabada amb pintura de polièster termoendurida.
* Pals d'acer galvanitzat en calent.
* Brides de fixació de polímer resistents a la intempèrie.
* Cargols antivandàlica d’acer inoxidable.
* Pictograma explicatiu d'ús gravat en tauler de polietilè d'alta densitat bicolor.

Característiques:

Alçada de caiguda: 2.00 metres Edat dels usuaris: +14 anys.

Nombre d'usuaris: 11

Espai necessari: 7,60 m. x 8, 20 m. Disponibilitat de recanvis durant 10 anys. Pes màxim de l'usuari: 150 kg.

 *unitats: 1 preu/u: 5.300,00 Preu:* ***5.300,00 €*** *iva no inclòs*

****

**R7422 BARRES PARAL·LELES TRIPLES H 1200 mm**

* Barres paral·leles triple d'altura 1200mm. Materials:
* Barra d'acer galvanitzada i acabada amb pintura de polièster termoendurida.
* Pals d'acer galvanitzat en calent.
* Cargols antivandàlica d'acer inoxidable.
* Pictograma explicatiu d'ús gravat en tauler de polietilè d'alta densitat bicolor.

Característiques:

Alçada de caiguda: 1.20 metres Edat dels usuaris: +14 anys Nombre d'usuaris: 1

Espai necessari: 4,80 m x 4,20 m. Disponibilitat de recanvis durant 10 anys.

Pes màxim de l'usuari: 150 kg.

 *unitats: 1 preu/u: 760,00 Preu:* ***760,00 €*** *iva no inclòs*



**R7442 ABDOMINALS**

Exercitar els músculs de l'abdomen. Materials:

* Barra d'acer galvanitzada i acabada amb pintura de polièster termoendurida.
* Pals d'acer galvanitzat en calent.
* Cargols antivandàlica d'acer inoxidable.
* Pictograma explicatiu d'ús gravat en tauler de polietilè d'alta densitat bicolor.

Característiques:

Alçada de caiguda: 0.84 metres. Edat dels usuaris: +14 anys Nombre d'usuaris: 1

Espai necessari: 3,80 m x 4,50 m. Disponibilitat de recanvis durant 10 anys.

Pes màxim de l'usuari: 150 kg.

 *unitats: 1 preu/u: 570,00 Preu:* ***570,00******€*** *iva no inclòs*